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	Prüfprotokoll DGUV Vorschrift 3: ortsveränderliche Geräte



	Kunde
	 
	 
	Standort
	 
	 
	Prüfdatum
	 


	Prüfer (Name)
	 
	 
	Qualifikation
	☐ EFK     ☐ EuP
	 
	unter Leitung von
	 


	Prüfgerät (Hersteller, Typ, Seriennummer)
	 
	 
	letzte Kalibrierung
	 


	Prüfnorm
	☐ DIN EN 50699 / VDE 0702          ☐ DIN EN 50678 / VDE 0701



	Nr.
	Inventar-Nr.
	Bezeichnung
	Hersteller/Typ
	Schutz­klasse (I, II, III)
	Sicht­prüfung (i.O./n.i.O.)
	Schutzleiterwiderstand
	Isolationswiderstand
	Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom
	Funktions­prüfung (i.O./n.i.O.)
	Ergebnis (bestanden/ nicht bestanden)
	nächster Prüftermin
	Bemerkung

	
	
	
	
	
	
	Messwert
	Grenzwert
	Messwert
	Grenzwert
	Messwert
	Grenzwert
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	Prüfprotokoll DGUV Vorschrift 3: Fortsetzung



	Nr.
	Inventar-Nr.
	Bezeichnung
	Hersteller/Typ
	Schutz­klasse (I, II, III)
	Sicht­prüfung (i.O./n.i.O.)
	Schutzleiterwiderstand
	Isolationswiderstand
	Schutzleiter- bzw. Berührungsstrom
	Funktions­prüfung (i.O./n.i.O.)
	Ergebnis (bestanden/ nicht bestanden)
	nächster Prüftermin
	Bemerkung

	
	
	
	
	
	
	Messwert
	Grenzwert
	Messwert
	Grenzwert
	Messwert
	Grenzwert
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	Anzahl geprüft
	 
	 
	Anzahl bestanden
	 
	 
	Anzahl nicht bestanden
	 
	 
	Fehlerquote in Prozent
	 


Fehlerquote = Anzahl nicht bestanden ÷ Anzahl geprüft × 100

	Hinweis (vor Einsatz löschen)
Grenzwerte aus der angewandten Norm eintragen. Nicht bestandene Geräte kennzeichnen und den Kunden schriftlich informieren.



	 
	 
	 
	 
	 

	Datum, Unterschrift Prüfer
	 
	Datum, Unterschrift verantwortliche Elektrofachkraft
	 
	Datum, Unterschrift Kunde (Kenntnisnahme)
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